Feladatok

1.Egy switchet rákötöttem egy laptopra konzol kapcsolattal.

2.

11. Sikeresen beléptem a Telnet kapcsolattal.

Telnet: 192.168.0.50

12.

a,# username sshUse password 10cusshPa88

b, # ip domain-name 10c.lan

c,# line vty 0 15

#login local

#transport input ssh

d,# Az RSA kulcs működik.

13. Működik

#show running-config

14.El lett mentve.

#copy running-config startup-config

15. Szerver IP címe: 192.168.0.20